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Введение
Проект «Разработка генерального плана  сельского поселения Ялангачевский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий ( с созданием топографической основы)»  муниципального района Балтачевский район выполнен по заказу Администрации МР Балтачевский район РБ. Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельских поселений является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализация муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного коднкса РФ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Целью данного проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:
1 очередь строительства – 2025 год; расчетный срок — 2035 год.

В проекте использованы данные, предоставленные Администрацией МР Балтачевский район РБ, данные отраслевых министерств и ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.
Глава I   Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории

1.1 Положение населенных пунктов в системе расселения
Сельское поселение Ялангачевский сельсовет расположен в восточной части МР Балтачевский район и ограничен с севера и запада землями сельского поселения Староянбаевский сельский совет; с  юга- землями сельского поселения Кундашлинский сельсовет; с востока землями МР Аскинский район. Деревня Ялангачево является центром сельсовета. 

1.2  Существующая застройка

Существующая застройка представлена жилыми, общественными зданиями, сельскохозяйственными предприятиями .

1.2.1  Жилая застройка
Жилой фонд сельского поселения Ялангачевский сельсовет составляет 9364 м².

Существующая  жилищная обеспеченность14,2м²/чел.

В существующих границах населенных пунктов жилой фонд ориентировочно составляет:

- в д. Мишкино    4469,5 м2,       122 домовладений;

- в д. Якунино      1177,7 м2 ,       34  домовладений;

- в д. Ялангачево 3716,8м2 ,        95  домовладений;

Оборудование жилищного фонда, тыс. м2
Таблица №1.1
	
	Водопроводом
	Водоотведением
	отоплением
	Горячим 

водоснабжением
	Газом
	Электроплитами

	д. Мишкино
	45,6
	45,6


	735,1
	0
	1006,8
	0

	д. Якунино
	0
	0
	173,9
	0
	473,7
	0

	д. Ялангачево
	138,3
	41,1
	369,7
	0
	2215
	0


1.2.2  Общественная застройка
Уровень обслуживания населения предприятиями культурно-бытового назначения по сельскому поселению        
                                                                                                                                     Таблица №1.2

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Общее количество
	Норматив на 1000 жит.
	Факт на 1000 жит.
	% обслу-живания

	1
	Детские дошкольные учреждения
	Мест
	14
	34
	22
	64,5

	2
	Общеобразовательные школы
	Учащихся
	120
	144
	188,6
	131

	3
	Поликлиники 
	Пос/см
	Нет данных
	35
	
	Сущ. ФАП 2 объекта

	4
	Магазины
	м2 торг. площ.
	71,4
	300
	112,3
	37,4

	5
	Предприятия общественного питания
	Пос.мест
	0
	40
	0
	0

	6
	Учреждения культуры
	Мест 
	370
	300
	582
	194

	7
	Библиотеки
	Тыс.томов
	0
	4
	0
	0

	8
	Спортивные залы
	м2 площ.

пола
	0
	70-80
	0
	0

	9
	Предприятия бытового обслуживания
	Раб.мест
	0
	9
	0
	0


Вывод: за исключением школ и клубов, уровень обслуживания объектами куьтурно-бытового обслуживания низок.

1.2.3  Производственная, коммунально-складская застройка
 В границах проектируемых населенных пунктов и на прилегающих к ним землях имеются территории сельскохозяйственных предприятий, в том числе недействующих.

Перечень существующих предприятий и объектов производственного и коммунального назначения на территории сельского поселения
Таблица № 1.3
	№/№
	Наименование
	Класс опасности (размер СЗЗ)

	1
	Молочно-товарная ферма  на 350 голов(Мишкино)
	3 (СЗЗ-300м)

	2
	Машино-тракторная мастерская
	4(100м)

	3
	Зернохранилище
	5(50м)

	4
	Свиноферма недействующая (Якунино), в настоящее время телятник на60 голов.
	4(100м)

	5
	Склад ГСМ
	4 (100м)

	6
	Водонапорная башня
	-

	7
	Свалка ТКО
	1(1000м)

	8
	Скотомогильник
	1(1000м)

	9
	Пилорама(Мишкино)
	4(100м)


1.3  Существующие памятники истории, культуры, археологии
В соответствии с заключением, предоставленным Отделом по охране культурного наследия министерства культуры РБ на проектируемой территории объекты культурного наследия, подлежащие государственной охране отсутствуют.

На запрашиваемой территории  полномасштабные (сплошные) археологические разведки не проводились. Анализ топографии и гидрографии территории свидетельствует о высокой вероятности обнаружения памятников археологии. По рекомендации Отдела по охране культурного наследия министерства культуры РБ, необходимо провести сплошное натурное обследование территории. 

1.4  Транспорт и дороги
Внешние транспортно-экономические связи группы населенных пунктов осуществляются  автомобильным транспортом. Выезд на трассу регионального значеня  Бураево – Старобалтачево-Куеда осуществляется по межмуниципальной дороге четвертой категории Бигильдино — Ялангачево с твердым покрытием.

Улицы и дороги имеют твердое покрытие, частично- асфальтовое покрытие.

Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс». 

Магистральные трубопроводы территории  населенных пунктов не пересекают. 

Искусственные сооружения  в местах пересечения автодорог с ручьями и водоразделами представлены водопропускными трубами. Мост через р Ар грузоподъемностью 5тонн и протяженностью15метров существует южнее с. Якунино.

Малый  железобетонный мост по улице Центральной существует в деревне Мишкино.

1.5  Территории специального назначения
К территориям специального назначения относятся сельские кладбища, свалки ТКО., скотомогильники. 

Перечень существующих объектов специального назначения приведен в нижеследующей таблице 
Перечень свалок ТКО, кладбищ, скотомогильников на 01.01.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    год
Таблица № 1.6
	Наименование населенного пункта
	Расстояние до населенного пункта, м
	Территория, га
	Процент заполнения
	Срок действия

	1
	2
	3
	4
	5

	Свалки ТКО
	
	
	
	

	д. Мишкино
	800
	0,9949
	20
	2030

	д. Якунино
	510
	1,0081
	10
	2030

	д. Ялангачево
	400
	0,9938
	19
	2030

	
	
	
	
	

	Кладбища
	
	
	
	

	д. Мишкино
	520
	0,79
	70
	бессрочный

	д. Якунино
	171,4
	079
	45
	бессрочный

	д. Ялангачево
	50
	1,0
	60
	бессрочный

	д. Ялангачево
	510
	0,89
	70
	бессрочный

	Скотомогильники
	
	
	
	

	д. Ялангачево
	1300
	0,060
	10
	2035


Глава II.  Комплексная оценка территории

2.1  Климат
 Климат района континентальный умеренно-теплый и влажный, часто наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Среднемесячная температура  воздуха  в  годовом   ходе изменяется  от -14,8 ºС в январе до +18,5 ºС в июле. Экстремальные значения температуры воздуха отличаются в эти же месяцы и соответственно равны -51 ºС и +38 ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 446 мм, с максимумом в теплый период (337 мм) и минимумом в холодный (109 мм). Снежный покров появляется в конце октября и сходит в середине апреля, достигая высоты к концу зимы в среднем 50 см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/с.

Зона влажности – умеренно-сухая. Количество дней с туманом на территории Балтачевского района составляет 40-50 дней.

Метели наблюдаются в течение всего зимнего периода с максимумом в декабре-январе.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления -41 ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8ºС) 211 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 102 см, раз в 50 лет – 149 см.

Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Янаул по данным 

ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология». 

Для  теплового режима атмосферы решающее значение имеет теплообмен с земной поверхностью с. Старобалтачево  имеет: средняя годовая температура приближается к 2,0 оС

Основным источником влаги являются атмосферные осадки. В холодный   период осадки выпадают в виде снега, в теплый период в виде дождя.  Для села Калтасы даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова 11. XI и  14.IV   В селе, если характеризовать  количество осадков от высоты,  то IIа зона (общая пятая зона), от 500-550 мм (Зона ландшафтов барьерного подножия). 
Месячная и годовая сумма осадков (годовой ход  количества осадков)

	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Осадки, мм
	28
	20
	30
	32
	50
	55
	62
	60
	55
	55
	40
	37
	524


- среднее число дней с грозой – 43 дня в год;

- среднее число дней с градом – 5 дней в год;

- среднее число дней с туманом – 42 дней в год;

- относительная влажность воздуха в среднем – 68,5%;

- средняя высота снежного покрова – от 45 до 60 см;

- средняя плотность снежного покрова – до 270 кг/м3;

- средний запас воды в снежном покрове – от 100 до 150 мм.

Климатические параметры холодного периода года
1. Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС

обеспеченностью 0,98 -44

обеспеченностью 0,92 -42

2. Температура воздуха наиболее холодных пятидневки, ºС

обеспеченностью 0,98 -41

обеспеченностью 0,92 -37

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -21 ºС

4. Абсолютная минимальная температура воздуха -51ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,2 ºС

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода, ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 169/-9,4

<8 226/-6,0

<10 243/-5,0

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 82% 

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 82 % 

9. Количество осадков за ноябрь-март 109 мм

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 5/9

СВ 9/10

В 5/7

ЮВ 11/11

Ю 34/26

ЮЗ 23/24

З 10/10

СЗ 3/4

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь

С 4,5

СВ 6,1

В 5,4

ЮВ 9,0

Ю 8,0

ЮЗ 6,4

З 5,6

СЗ 5,5

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,8 м/с

13. Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 142 см

раз в 50 лет 197 см

Климатические параметры теплого периода года
1. Барометрическое давление 1004,5 гПа

2. Температура воздуха, ºС

обеспеченностью 0,99 +27,8

обеспеченностью 0,98 +54,6

обеспеченностью 0,96 +24,9

обеспеченностью 0,95 +51,0

3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +25,9 ºС

4. Абсолютная максимальная температура воздуха +38 ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5 ºС

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплогомесяца 70 %

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 56 %

8. Количество осадков за апрель-октябрь 65 мм

9. Суточный максимум осадков 338 мм

10. Средняя продолжительность охладительного периода 34 дней

11. Средняя температура охладительного периода 18,6 ºС

12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль 0,0 м/с

13. Повторяемость направления ветра за июль-август, %

С 15

СВ 12

В 10

ЮВ 7

Ю 14

ЮЗ 13

З 19

СЗ 9

14.Среднее число дней с росой за год 68

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-14,8
	-14,4
	-7,8
	2,8
	11,5
	16,6
	18,5
	16,1
	10,1
	2,7
	-5,6
	-11,9
	2,0


Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	3,5
	3,6
	3,5
	4,6
	4,9
	4,4
	3,8
	3,4


	Кумертау
	-13,8
	-12,8
	-6,1
	4,8
	13,6
	18
	19,7
	17,5
	11,8
	3,3
	-5
	-10,6
	03.04.10


Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	3,5
	3,6
	3,5
	4,6
	4,9
	4,4
	3,8
	3,4


Вывод:
Климатические условия  наиболее благоприятны:-для сельского хозяйства - территория хорошо обеспечена теплом и недостаточно влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) – 2000 – 23000С, значение гидротермического коэффициента – 0.8-1.2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый);

-для рекреации – продолжительность периода с температурой выше 150С – 90-100дн., с температурой от –5 до -150С – 80-100дн., мощность снежного покрова – 30-50см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-4,0м/сек., зимой – 3-5м/сек.

2.2  Рельеф, геологическое строение. Инженерно-строительные условия
По формам рельефа территория проектируемых  населенных пунктов отнесена к области Прибельской полого-волнистой равнине. Территория сельского поселения расчленеа озерами карстового происхождения, реками-правыми притоками р Ар, болотами.
 Абсолютные отметки поверхности в  д.Мишкино  колеблются от 200м в юго-западной части до 186,2м в северной части в районе существующего ключа-истока р. Мишинка; в д.Ялангачево — от 203,2 м в юго-западной части до 175,4м в районе озера; в д.Якунино-от190м на севере до 147 на юге с общим уклоном в сторону реки Ар.

В геологическом строении района принимают участие пески, глины, галечники, бурый уголь неогеновой системы, вдоль рек- глины, пески, песчано-гравийные смеси четвертичной системы, аргиллиты, песчаники, известняки, гипсы уфимского яруса пермской системы.

Среди факторов, осложняющих инженерно-строительные условия, на территории района широко распространены сульфатный карст, заболачивание, оврагообразование, в меньшей степени- разрушение береговых склонов. 

Рельф осложнен карстовыми и псевдокарстовыми воронками .

Оврагообразование на территории района связано с деятельностью поверхностных вод и активизируется в периоды снеготаяния и ливневых дождей. Овраги приурочены к водораздельным и речным склонам. 

Боковая (речная) эрозия наблюдается в долинах рек. Основными причинами, оказывающими решающее значение на развитие боковой эрозии, являются глубина вреза русел рек, состав отложений, слагающих берега и характер прохождения по ней максимальных руслоформирующих расходов.

Заболачивание приурочено к долинам рек, к понижениям рельефа, которые периодически заливаются в период половодья поверхностными водами. 

В соответствии с инженерно-строительными условиями, на рассматриваемой территории выделяются следующие категории территорий:

1. Территории неблагоприятные, с относительно благоприятными для строительства площадками, сложные для освоения. Пораженность проявлениями сульфатного карста-5-15% при10-30 карстовых формах рельефа на 1 км2, активность карста на 1 км2-0,01-0,1 провала в год. Рельеф разнообразный (участки водораздельных пространств,террас, склонов). Основанием являются разрушенные преимущественно полускальные коренные горные породы, деллювиальные и аллювиальные суглинки и карстующиеся гипсы. Допустимая нагузка на все породы преимущественно до 3,5 кГс/см2. Подземные воды до 40 м.

2. Территории, условно благоприятные для освоения с неблагоприятными для строительства площадками, осложненные. Пораженность проявлениями карста 1-5%; его активность на 1 км2 менее 0,01 провала в год. Участки равнин с преимущественно сглаженными формами рельефа. Основанием являются суглинки и глины с различным содержанием обломков скальных и полускальных коренных пород разнообразного состава. Допустимая нагрузка на рыхлые отложения до 3 кГс/ см2, залегающие на различных коренных породах. Подземные воды-0,5-70м.

2.3  Гидрологические, гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющему собой сложную систему водоносных горизонтов, отличающихся разнообразием гидрогеологических условий, химического состава и минерализации. Отсутствие достаточно выдержанных водоупоров обуславливает гидравлическую связь различных водоносных горизонтов.                        Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах, как коренных пород, так и четвертичных образований. 
    Территория Ялангачевского сельсовета  ограничена с юга и юго-востока рекой Ар (Арбашка).  Дно реки Ар – песчаное, песчано-глинистое. Скорость течения – 0.3 – 1,17м/с . Ширина –  3-7 м. Глубина – 5 м. Питание главным образом, снеговое. Равые притоки представлены ручьями и небольшой рекой Мишинка. На заболоченных территориях и в пойме рек имеются многочисленные родники.
          На территориисельсовета имеются большое количество озер  Наиболее крупные-Имерекуль, Чукуреркуль, Чаракаиккуль, озеро в с. Ялангачево.       

       Водный режим рек  характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летнее-осенними паводками и длительной устойчивой зимней меженью. Продолжительность весеннего половодья 70 дней, на малых реках 30-40 дней. 

Густота речной сети-0,2-0,4км/ км2. Годовой сток колеблется в пределах180-300мм. Мутность рек колеблется в пределах 50-100г/м2.
                   Перечень рек протяженностью более10км

	№ пп
	Наименование рек
	Куда впадает
	Протяжен

ность реки в км

	1
	2
	3
	4

	2
	Ар (Арбашка)
	р.Быстрый Танып
	58


 Ширина водоохранной зоны р.Ар составляет 200 м, р. Мишинка и прочих водотоков (без названий) -50 м. Ширина прибрежной защитной полосы- р.Ар составляет 50 м, р Мишинка и прочих водотоков  - 50 м. Береговая полоса р.Ар составляет 20м, прочих-5м.
Ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой полосы озер Имерекуль, Чукуреркуль, Чаракаиккуль составляет -50 м, 50м. 5м.;для прудаов в с. Мишкино и Ялангачево соответственно-50м. 50м, 5м и 50м. 50м, 20м

2.4  Земельные ресурсы. Почвы и растительность.

Виды использования земель населенных пунктов на 01.01.2013 г. 
Таблица № 2.2
	№№
	Населенные пункты
	Территория всего, га/%

(по исходным данным)
	В том числе 

	
	
	
	Жилая застройка,%
	Общественная застройка,%
	Производственные территории,%
	Улицы,%
	Прочие,%

	1
	д. Мишкино
	68,76/100
	58,7
	1
	-
	14,2
	26,1

	2
	д.Якунино
	17,97/100
	59,4
	0,4
	1,1
	7,6
	31,5

	3
	д. Ялангачево
	75,76/100
	48,4
	1
	1,8
	13,5
	35,3

	
	ИТОГО
	162,49/100
	
	
	
	
	


По агропочвенному районированию Балтачевский район относится к лесостепной зоне, подзоне-северная лесостепь

Почвы преимущественно представлены серыми  лесными.

Светло-серые лесные почвы в комплексе с дерново-подзолистыми занимают восточную часть территории. Темно-серые лесные почвы и черноземы приурочены к землям сельскохозяйственного назначения.

На южных крутых склонах встречаются локально сильно смытые почвы, но площадь их незначительна.

Почвообразующими породами в западной части территории района являются элюовально-делюавиальные бескарбонатные отложения с переходом в восточной части в преимущественно карбонатные. Почвообразовательный процесс речных пойм идет на аллювиальных отложениях.

По механическому составу почвы глинистые и тяжело-суглинистые. Мощность гумусового горизонта от 12-23 см у светло-серых и серых лесных почв, до 32-45 см у темно-серых почв и черноземов.

По влажности наибольшая часть почв относится к категории свежих (97,3%), а сухие и периодически сухие почвы занимают 2,6% лесной площади. На долю почв с избыточным увлажнением приходится 0,1% лесной площади. 
 Большая часть территории распахана; леса широколиственные и хвойные . Растительный и животный мир представлен лесными и степными видами.
Общая площадь территории сельского поселения составляет-4382га, в том числе территория населенных пунктов-162,49 га, прочие земли-4219,5га, из них земли сельхозназначения-3878,4га (подсчитано по топосъемке)
 2.5 Минерально-сырьевые ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы в Балтачевском районе представлены полезными ископаемыми - нефтью, строительным сырьем. 

В пределах территории Ялангачевского сельского совета имеется часть территории горного отвода Степановского месторождения нефти.

2.6. Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории.). Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В границах проектирования выделяются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- зоны охраны источников водоснабжения;

- зоны охраны водных объектов;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны воздушных линий электропередачи;
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Использование территорий осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Первый пояс ЗСО группы подземных водозаборов принят 30-50 м от крайних скважин. 

Граница второго и третьего  поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.
Зоны охраны водных объектов
Водоохранные зоны предназначены для предотвращения загрязнения, заиливания и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Размер водоохранной зоны устанавливается по требованиям Водного кодекса РФ в соответствии с протяженностью реки .

 Ширина водоохранной зоны р.Ар составляет 200 м, р. Мишинка и прочих водотоков (без названий) -50 м. Ширина прибрежной защитной полосы- р.Ар составляет 50 м, р Мишинка и прочих водотоков  - 50 м. 
Ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы  озер Имерекуль, Чукуреркуль, Чаракаиккуль составляет -50 м, 50м. ;для прудаов в с. Мишкино и Ялангачево -50м, 50м.
Санитарно-защитные зоны.
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами. Регламент использования территорий СЗЗ - в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-89*, п.7.8. (Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений). 
Перечень существующих предприятий и объектов производственного и коммунального назначения на территории сельского поселения
Таблица № 1.3
	№/№
	Наименование
	Класс опасности (размер СЗЗ)

	1
	Молочно-товарная ферма  на 350 голов(Мишкино)
	3 (СЗЗ-500м)

	2
	Машино-тракторная мастерская
	4(100м)

	3
	Зернохранилище
	5(50м)

	4
	Свиноферма недействующая (Якунино), в настоящее время телятник на60 голов.
	4(100м)

	5
	Склад ГСМ
	4 (100м)

	6
	Водонапорная башня
	-

	7
	Свалка ТКО
	1(1000м)

	8
	Скотомогильник
	1(1000м)

	9
	Пилорама(Мишкино)
	4(100м)


Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон  определяются Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

По территории проектируемых деревень проходят ЛЭП 10 кВ  с размером охранных зон 10 м. 

Требования электробезопасности в охранных зонах вдоль   воздушных линий электропередачи определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ «Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В». 

К потенциально опасным объектам отнесена проектируемая АЗС, расположенная восточнее с Мишкино.
Глава III.  Анализ реализации предыдущего генерального плана
Генеральный план сельского поселения Ялангачквский сельсовет ранее не разрабатывался
В сравнении с материялами Схемы территориального планирования Балтачевского района, разработанного в 2010 году ОАО ПИ «Башкиргражданпроект», наблюдается сокращение численности населения.
Глава IV.  Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории

4.1  Прогноз социально-экономического развития. 
Основной целью развития рассматриваемой территории является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики сел, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития .
Проектные предложения
Таблица № 4.1
	№№
	Наименование процессов
	Проектные предложения на расчётный срок

	1
	2
	3

	1
	Демографические
	1. Реализация проектов по поддержке материнства и детства (выплата «материнского капитала», строительство детских дошкольных учреждений и др. программы), улучшение демографических показателей

	
	
	2. стабилизация численности населения на уровне 650 человек

	
	
	3. Реализация программ и национальных проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования на основе нового генерального плана.

	2
	Экономические
	1. Восстановление фермы КРС, расположенной между д.Мишкино и Ялангачево

	
	
	2. Вынос МТС за пределы населенных пунктов. Строительство АЗС,СТО.

	
	
	3 Строительство торгово-закупочног предприятия и пункта сбора вторсырья в д. Ялангачево

	
	
	4. Более качественное использование  земель за счет рационального функционального зонирования

	
	
	5. Пополнение бюджета за счет реализации положений генплана через систему расчета и взимания земельных платежей.

	
	
	6.Дальнейшее увеличение объемов жилищного и культурно-бытового строительства.

	
	
	7 Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры

	3
	Социальные
	1. Повышение уровня обеспеченности учреждениями образования , здравоохранения , культуры и спорта. Обеспечение минимальных социальных гарантий населению в потреблении социальных благ и услуг.

	
	
	2.Совершенствование материально-технической базы социально-ориентированных учреждений.

	
	
	3. Увеличение финансирования социальных объектов.

	4
	Экологические
	1. 

	
	
	2. Создание озелененных санитарно-защитных зон.

	
	
	3. Управление отходами. Выполнение проекта санитарной очистки МР Балтачевский, строительство мусоросортировочной, мусороперегрузочной станции в районе существующего скотомогильника южнее д. Мишкино и Ялангачево.

	
	
	4.Строительство очистных сооружений канализации

	
	
	5.  Организация поверхностных стоков. 

	
	
	6. Берегоукрепление, расчистка руслел рек

	
	
	7. Систематизация движения автотранспорта, исключая прохождение грузовых потоков через жилые зоны.


4.2  Численность населения

В состав СП Ялангачевский  сельсовет входят следующие населенные пункты с соответствующей численностью населения:

Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Ялангачевский сельсовет
Таблица № 4.2
	№№
	Наименование населенных пунктов
	Численность населения, человек на1.01.2014 г
	Численность населения, человек на1.01.2015 г

	1
	Мишкино
	364
	354

	2
	Якунино
	77
	70

	3
	Ялангачево
	219
	212

	
	Всего по СП Ялангачевский сельсовет
	660
	636


Возрастной состав населения
                                                                                                                         таблица 4.3
	Возрастные категории
	Сущ. пол., %
	Расч. срок, %

	Возрастная структура населения: всего население
	100,0
	100,0

	в том числе:

- моложе трудоспособного возраста 
	19,4
	20,0

	- население в трудоспособном возрасте 
	54,2
	54,0

	- население старше трудоспособного возраста
	26,4
	26,0


Прогноз численности населения
                                                                                                               Таблица № 4.4
	№
	Населенный пункт
	 Население, тыс. чел.

	1
	2
	3

	1
	д.Мишкино
	0,36

	2
	д.Ялангачево
	0,22

	3
	д.Якунино
	0,07

	
	
	

	
	итого
	0,65


4.3 Объемы строительства

4.3.1 Жилищное строительство

Распределение объемов жилищного строительства на расчетный срок
	№
	Населенный пункт
	Общая площадь, тыс м2
	Количество квартир (домов), шт
	 Население, тыс. чел.

	
	
	Сущ, сохр.
	Новое строи

тельство
	Всего на рассчет

ный срок
	Сущ, сохр.
	Новое строи

тельство
	Всего на рассчет

ный срок
	Сущ.
	Всего на рассчет

ный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	д.Мишкино
	4,47
	4,53
	9,0
	112
	38
	150
	0,35
	0,36

	2
	д.Ялангачево
	3,72
	1,78
	5,5
	95
	15
	110
	0,2
	0,22

	3
	д.Якунино
	1,18
	0,57
	1,75
	34
	5
	39
	0,06
	0,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	итого
	9,37
	6,88
	16,25
	241
	47
	299
	0,61
	0,65


4.3.2 Культурно-бытовое строительство
Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания рассчитана в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008 г.) на расчетную численность населения 0,65 тысяч человек с учётом существующих ёмкостей.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты обслуживания  периодического и повседневное обслуживания

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.

Объекты, предлагаемые к размещению, показаны на чертеже ГД-4.1 «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства» 

Расчеты сведены в нижеследующую таблицу № 4.5
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания 
Таблица № 4.5
	Наименование

предприятий
	Единица

измерения
	Норматив

на 1000 чел.
	Требуется

всего
	Сущ. 

сохраняе

мое
	Новое строи

тельство
	Размещается
 всего
	Примечание

	1
	2
	3
	
	
	
	
	12

	Учреждения народного образования 
	
	
	
	
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения
	место
	34
	22
	25
	15
	40
	Мишкино-25

Ялангачево-15

	Общеобразовательные школы
	Учащ.
	144
	93,6
	160
	-
	160
	Мишкино-60

Ялангачево-100

	Внешкольные учреждения, всего


	мест
	10% от числа школьн.
	10
	-
	10
	10
	В составе проектируемого социально-культурного центра в с Ялангачево

	Учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	
	
	

	Фельдшерско-акушерский пункт
	Объект 
	По задан.
	2
	-
	-
	2
	Мишкино

Ялангачево

	Аптеки
	м2 общей площади
	14
	2
	-
	2
	2
	Запроектированы аптечные пункты при ФАП

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
	
	
	
	
	
	
	

	Территория открытых сооружений
	га
	0,9
	0,59
	-
	1,36
	1,36
	Мишкино-0,4

Ялангачево-0,84

Якунино -0,12

	Спортивные залы общего пользования
	м2 площ. пола
	80
	52
	-
	108
	108
	Мишкино

	Учреждения культуры и искусства
	
	
	
	
	
	
	

	Клубы
	Посетит. мест
	300
	195
	90
	130
	220
	Мишкино-70

Якунино -20

В составе проектируемого социально-культурного центра в с Ялангачево-ДК-130

	Библиотеки
	тыс.ед./
чит.место
	5-6
4-5
	3,9
3,3
	-
	3,9
3,3
	3,9
3,3
	д. Ялангачево

в здании бывшего ДК

	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания 
	
	
	
	
	
	
	

	Магазины, всего
	м2 торг. площади
	300
	195
	71,4
	230
	230
	Мишкино-100

Ялангачево-100

Якунино -30

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	- продовольственных товаров
	м2 торг. площади
	100
	65
	
	76
	76
	

	- непродовольственных товаров
	То же
	200
	130
	
	154
	154
	

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	26
	-
	40
	40
	Мишкино-15

Ялангачево-25

	Магазины кулинарии
	м2 торг. площади
	6
	3,9
	-
	10
	10
	Мишкино-10

	Предприятия бытового обслуживания
	раб.

место
	7
	5
	-
	5
	5
	Мишкино-2

Ялангачево-3

	Прачечная
	кг белья в смену
	60
	39
	-
	40
	40
	Запроектировано в комплексе с баней в д. Ялангачево

	Химчистки
	кг вещей в смену
	3,5
	2,3
	-
	2,5
	2,5
	Запроектированы комплексные приемные пункты в д.Мишкино и

Ялангачево с последующим вывозом в КБО в райцентре

	Бани 
	место
	7
	5
	
	10
	10
	Мишкино-5

Ялангачево-5

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 
	
	
	
	
	
	
	

	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5-6 тыс.чел.
	1
	-
	1
	1
	Ялангачево

	Отделения и филиалы банка
	Объект
	0,5
	1
	-
	1
	1
	д. Ялангачево

в составе социально-культурного центра

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
	
	
	
	
	
	
	

	Пункт приема вторсырья
	объект
	1 объект 20 тыс.
	1
	-
	1
	1
	Ялангачево

	Гостиница
	место
	6
	4
	-
	4
	4
	д. Ялангачево- дом приезжих

в составе социально-культурного центра

	Общественные уборные
	прибор
	1 
	1
	-
	2
	2
	д. Ялангачево

в составе социально-культурного центра

	Пожарное депо
	Пож а/м
	0,4
	0,26
	2
	-
	2
	д. Ялангачево

	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,16
	3,7
	-
	3,7
	д. Ялангачево, д Мишкино, д. Якунино


4.3.3 Производственное и  коммунально-бытовое строительство
Производственное и коммунально-складское строительство осуществляется на свободных от застройки территориях.

В пределах проектной границы д.Мишкино имеются существующие сохраняемые сооружения инженерного обслуживания населения. Существующие сельскохозяйственные предприятия расположены на землях сельхозназначения вне проектируемых границ населенного пункта. 

В пределах проектной границы д.Ялангачево имеются существующие сохраняемые сооружения инженерного обслуживания населения. Существующие сельскохозяйственные предприятия в проектируемых границ населенного пункта- зерноток, недействующая МТМ.

В пределах проектной границы д.Якунино имеются существующие сохраняемые сооружения инженерного обслуживания населения. Существующие сельскохозяйственные предприятия в проектируемых границ населенного пункта-  недействующие склады.

На территории сельсовета вне границ населенных пунктов размещены ферма КРС на 350 голов, пилорама, телятник на 60 голов (вместо свинарника)

Проектом выделены территории для размещения торгово-закупочного предприятия в соответствии со схемой территориального планирования МР Балтачевский район, а также пункт сбора вторсырья в д. Ялангачево. На территории, прилегающей к автомобильной дороге между д. Мишкино и Ялангачево предложено развитие пилорамы и размещение МТМ, АЗС и СТО.

Хлбопекарня  малой мощности сохраняется в д. Ялангачево.

Расчет потребности в складских территориях
Таблица № 4.6
	№№
	Наименование складов
	Ёмкость складов
	Размеры земельных участков, кв.м.

	
	
	Норматив на 1 тыс. чел.
	Требуется на расч. срок
	Норматив на 1 тыс. чел.
	Требуется на расч. срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Склады общетоварные
	Кв.м площади пола
	Кв.м площади пола
	
	

	1.1
	Продовольственных товаров
	77
	47,5
	210
	136,5

	1.2
	Непродовольственных товаров
	217
	141
	490
	318,5

	
	ИТОГО
	
	188,5
	
	455

	
	
	
	
	
	

	2
	Склады специализированные
	Тонн
	Тонн
	
	

	2.1
	Холодильники распределительные (для хранения мяса, жиров, молочных продуктов и т.п.)
	27
	17,6
	70
	45,5


	2.2
	Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища
	128
	83,2
	610
	396,5

	
	ИТОГО
	
	100,8
	
	442

	
	
	
	
	
	

	3
	Склады стройматериалов и твердого топлива
	
	
	
	

	3.1
	Склады стройматериалов (потребительские)
	-
	-
	300
	195

	3.2
	Склады твердого топлива
	
	
	
	

	
	-угля
	-
	-
	300
	195

	
	-дров
	-
	-
	300
	195

	
	ИТОГО
	
	
	
	585

	
	Всего земель
	
	
	
	1482


Примечание. Существующая территория складской зоны не расширяется. Здесь возможно уплотнение застройки. Общетоварные склады и холодильники размещаются в райцентре.

4.4 Функциональное зонирование
Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона;

2. Общественно-деловая зона;

3. Рекреационная зона;

4. Производственная зона;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6. Зона специального назначения;

7. Прочие территории.

1. Жилая зона представлена

Зоной застройки индивидуальными одноэтажными жилыми домами 
 с приквартирными участками. 

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие подзоны:

а) зона многофункциональной общественно-деловой застройки.предназначена для размещения объектов культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного   значения (эпизодического обслуживания);

б) зоны специализированных центров:  объектов здравоохранения.

3. Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары, водные объекты в пределах населенных пунктов. 

4. Производственная зона – территория, где размещены промышленные, коммунально-складские объекты. 

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

К этой зоне относятся: улицы, дороги, основные коридоры магистральных сетей.

6. Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории  кладбищ, рекультививируемых  полигонов ТКО, скотомогильников, санитарно-защитное озеленение. 
  7. Прочие зоны – к ним отнесены земли сельхозназначения, земли лесного иводного фондов вне границ населенных пунктов, резервные селитебные территории.
4.5 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение
Проектом предлагается оптимизация функционального зонирования. Преобразования рассчитаны на длительный срок (как расчетный, так и перспективный). 

Потребность в селитебных, промышленных, коммунально- складских территориях определена в соответствии с ранее разработанными проектами территориального планирования, а также по рекомендациям СниП и справочников.
Развитие селитебной зоны предлагается за счет приращения территорий  в д. Мишкино-в юго-западной части вдоль автодороги Бигильдино-Ялангачево; в д. Ялангачево-в северо-западном направлении, в д. Якунино -в пределах поселковой черты. 

Проектом предлагается:

1. Повышение эффективности использования территории.

2. Формирование многофункциональных общественных центров с учетом радиусов доступности, строительство открытых спортивных сооружений,

3. Организация парковых зон в поймах рек, озер и прудов.

4. Совершенствование транспортной системы: Приведение параметров улиц в соответствие с классификацией. Строительство объездных дорог и мостов

5. Управление отходами.

6. Упорядочение промышленных и коммунально-складских зон, создание озелененных санитарно-защитных зон.
7. Рекультивация нарушенных территорий.
Движение земельного фонда в пределах проектируемых границ                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                            таблица 4.7
	№/№
	Перечень земельных участков, из состава которых планируется изъятие земель для расширения границ населенного пункта
	Категория земель

( наст)
	Пло

щадь земель, плани

руе

мых к включе

нию в грани

цы насе

ленного пункта
	Кадас

тровая стои

мость

участка, руб/кв.м
	 Вид использова

ния (наст.)
	Форма соб

ственности
	Вид использования (проект)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	д. Мишкино

	1
	02:08:120402:5
	Земли сельхоз

назначе

ния
	20,8
	2,63
	пашня
	частная
	Комплексное жилищное строительство ИЖС

	2
	02:08:120402
	Земли сельхоз

назначе

ния
	7,5
	2,63
	пашня
	частная
	Комплексное жилищное строительство ИЖС

	
	итого
	
	28,3
	
	
	
	

	д. Ялангачево

	4
	02:08:170102:13
	Земли сельхоз

назначе

ия
	9,2
	2,63
	залежи
	частная
	Комплексное жилищное строительство ИЖС

	5
	02:08:170102
	Земли сельхоз

назначе

ния
	2,3
	2,63
	залежи
	Земли сельсовета
	Комплексное жилищное строительство ИЖС

	6
	02:08:170102:14
	Земли сельхоз

назначе

ния
	1,2
	2,63
	залежи
	Земли сельсовета
	Комплексное жилищное строительство ИЖС

	7
	02:08:170702:3
	Земли поселе

ний
	0,32
	22,89
	Существующая застройка вне установленных границ населенного пункта
	частная
	Индивидуальная жилищная застройка

	8
	02:08:170702:4
	Земли поселе

ний
	0,34
	22,89
	Существующая застройка вне установленных границ населенного пункта
	частная
	Индивидуальная жилищная застройка

	9
	02:08:170702:8
	Земли поселе

ний
	0,25
	22,89
	Существующая застройка вне установленных границ населенного пункта
	частная
	Индивидуальная жилищная застройка

	10
	02:08:170702:102
	Земли поселе

ний
	0,8
	2,63
	Территории общего пользования
	Земли сельсовета
	 Индивидуальная жилищная застройка

	11
	02:08:170702:102
	Земли поселе

ний
	1,0
	2,63
	луга
	Земли сельсовета
	Улицы-0,5га, зеленые насаждения-0,5,

	
	итого
	
	15,41
	
	
	
	

	д. Якунино ( развитие в пределах существующих границ)

	
	Всего 
	
	39,91
	
	· 
	
	

	
	
	
	
	
	· 
	
	


4.6 Охрана памятников историко-культурного наследия
В соответствии с п.1 ст.31 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, до начала землеустроительных, земляных, строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

В связи с тем, что на рассматриваемой территории  не проводился мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует вероятность  обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия таковых на запрашиваемых территориях необходимо провести мониторинг территории, 
Для проведения археологических исследований (в том числе и разработку проектов зон охраны) заказчику необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение археологических полевых работ, и состоящим в трудовых отношениях с физическими лицами, отвечающими требованиям согласно « Положению о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия», утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист. 
При выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов историко-культурного наследия необходимо провести их государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений в установленном законом порядке. Заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо представить в госорган по охране памятников.
Необходимо учесть, что археологические исследования (в том числе и проект зон охраны), проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п. 4 Федеральный закон № 73-ФЗ).
4.7. Озеленение. Рекреация

Проектируемые зеленые насаждения в границах населенных пунктов по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования ( парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения –  санитарно-защитное озеленение.

Озелененные территории, при предлагаемой проектом организации, оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Проектируемые парки приурочены к акваториям рек и иных водных объектов. К зеленым зонам примыкают спортивные, рекреационные, общественные объекты.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, дубы, липы и др., а также кустарник с высокими декоративными свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в границах селитебных территорий на расчетный срок составит 513,8 м2/чел.
4.8  Пожарная безопасность
При разработке документов территориального планирования  должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном Законе Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, «Технических регламентах о требованиях пожарной безопасности».

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, технических регламентов, технических условий для зданий, на которых действие технических регламентов не распространяются.

В целях обеспечения нормативного времени прибытия пожарных машин по техническому регламенту (20 минут для сельской местности), проектом сохраняется существующее  пождепо на 2 машины в д.Ялангачево.

Глава V.  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Ялангачевского сельсовета (деревень Мишкино, Ялангачево и Якунино), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 1,0-2,0м.

Территория Ялангачевского сельсовета расположена на увалисто-холмистой равнине. В гидрологическом отношении с юго-востока д. Якунино протекает речка Ар, на территории остальных населенных пунктов имеются водоемы-пруды. Перепад рельефа составляет 149,7÷202,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный ( в существующей застройке) -3,0 тысячные, максимальный – 78,3 тысячных.

Водоотвод осуществляется по лоткам проезжих частей улиц . Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с логами предусматриваются водопропускные трубы.

В целях благоустройства водотоков и водоемов предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории:

- благоустройство водотоков - 0,7км

- благоустройство водоемов - 11 га

Глава VI. Улично-дорожная сеть и транспорт
6.1 Внешний транспорт
Внешние транспортно-экономические связи группы населенных пунктов осуществляются  автомобильным транспортом. Выезд на трассу регионального значеня  Бураево – Старобалтачево-Куеда осуществляется по межмуниципальной дороге четвертой категории Бигильдино — Ялангачево с твердым покрытием.

6.2 Улицы и дороги

Проектируемая улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественными центрами, производственными территориями, объектами рекреации и обеспечивает выход на внешние магистрали. 

Показатели транспортной сети в границах проектирования
Таблица № 6.1
	Покезатели транспортной сети
	Единица измерения
	Существующее положение
	Показатели на расчетный срок

	1
	2
	3
	4

	Протяженность дорог общей сети

в том числе
	км
	16,74
	17,94

	Межмуниципальных 
	км
	5
	9,8

	Местного значения
	км
	11,74
	8,14

	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (межпоселкового автобуса)
	Км 
	5
	9,8

	Протяженность улично-дорожной сети(в границах населенных пунктов), всего
	Км 
	1,9
	3,3

	Плотность уличной сети 
	Км/ км2
	0,11
	0,16


Поперечные профили улиц с населенных пунктах запроектированы-основные и главные улицы-40-25м в красных линиях с двухполосным движением. Ширина проезжей части-7м , ширина тротуаров-2,25м. Минимальная ширина второстепенных улиц в красных линиях-15м, проезжая часть-6м, тротуары-1,5м.

Перечень существующих  и проектируемых искусственных сооружений
Таблица № 6.2
	№№
	Наименование путепровода, моста
	Местоположение
	Наименование препятствия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мост-5т/15м
	Южнее д. Якунино
	р. Ар
	существующий

	2
	Мост
	Южнее д. Якунино
	р. Ар
	Проектируемый в связи со строительством а/д Ялангачево-Упканкуль( сгласно СТП) и объездной дороги юго-западней д. Якунино

	3
	Малый железобетонный мост
	Ул. Центральная д. Мишкино
	р.  Мишинка
	существующая

	4
	Водопропускная труба
	А/д мишкино-Ялангачево
	Ручей без названия
	существующая

	5,
	Водопропускная труба
	Выезд из д.Якунино в направлении д. Арбашево
	Ручей без названия
	существующая


6.3 Общественный транспорт
Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс». 

Движение межпоселкового транспорта  осуществляется по автомобильной дороге межмуниципалиного значения  Бигильдино — Ялангачево и ул. Центральная в д. Мишкино, Ялангачево и Якунино.

Остановки общественного транспорта размещаются по пути следования, в основном возле объектов культурно-бытового обслуживания, возле мест приложения труда. Остановки оборудуются посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам. 

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам. 
6.4 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств
Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 343 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей  в Ялангачевском сельсовете составит223 автомобиля.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на проектируемой станции техобслуживания, запроектированной в комплексе с АЗС и МТМ на территории, прилегающей к а/д Мишкино- Ялангачево. Общее количество постов на станции обслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей-  2 поста. АЗС проектируются из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей- запроектированы 2 колонки (бннзин и дизельное топливо).  Нормы расчета АГЗС отсутствуют. В связи с отсутствием информации по  существующему положению и на перспективу, проектом предлагается провести инвентаризацию парка автомобилей, работающих на газовом топливе, а также разработать план мероприятий по его увеличению. Проектом предлагается размещение АГЗС в Кунтугушевском сельсовете.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной застройки размещаются на приквартирных участках.

Временные стоянки легковых автомобилей у общественных центров рассчитываются при конкретизации емкостей проектируемых объектов в соответствии с действующими нормативами и должны размещаться на собственных территориях и на территориях прилегающих улиц.

Размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры см. ГД-5. «Карта границ зон транспортной инфраструктуры».

Глава VII  Инженерное обеспечение

7.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение сельского поселения Ялангачевский сельсовет Балтачевского  района Республики Башкортостан осуществляется от небольших отопительных котельных, работающих на электричестве.
Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены небольшие котлы различных марок, работающих электричестве.
Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.
	Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок
	Ялангачевский сельсовет
	
	
	Таблица 2

	Наименование потребителей
	Общая площадь, тыс. м2
	Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2
	Тепл. поток на отопление, 106 Вт
	Тепл. поток на вентил., 106 Вт
	Кол-во жителей, тыс. чел
	Уд. тепл. поток на ГВС, Вт
	Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт
	Общий тепловой поток, 106 Вт

	Общественные здания усадебной застройки
	
	(105х0,25)
	
	
	
	(2,4x73)
	
	

	расч. срок
	16,25
	26,25
	0,4
	0,1
	0,65
	175,2
	0,1
	0,6

	сущ.
	9,37
	26,25
	0,2
	0,0
	0,61
	175,2
	0,1
	0,4

	Итого с учетом 8% потерь 
	
	
	
	
	
	
	
	

	расч. срок
	
	
	0,5
	0,1
	
	
	0,1
	0,6

	сущ.
	
	
	0,3
	0,0
	
	
	0,1
	0,4

	То же в Гкал/час
	
	
	
	
	
	
	
	

	расч. срок
	
	
	0,4
	0,0
	
	
	0,1
	0,6

	сущ.
	
	
	0,2
	0,0
	
	
	0,1
	0,4

	Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
	
	
	
	
	
	
	
	

	расч. срок
	
	
	1,1
	0,1
	
	
	0,7
	1,9

	сущ.
	
	
	0,6
	0,1
	
	
	0,7
	1,4


7.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение сельского поселения Ялангачевский сельсовет Балтачевского  района Республики Башкортостан осуществляется от отвода магистрального газопровода Челябинск-Петровск через АГРС «Сейтяково».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

 Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей, с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения  

Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением с небольшой газоемкостью в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. 

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

	
	Расчет расходов газа по укрупненным показателям
	
	
	
	Ялангачевский сельсовет
	
	Таблица 1

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Число жителей,
	Сущ. положение
	Расчетный срок

	
	
	тыс. чел.
	
	

	
	
	Сущ. положение
	Расчетный срок
	Годовой расход,
	Часовой расход,
	Годовой расход,
	Часовой расход,

	
	
	
	
	тыс. м3/год
	м3/час
	тыс. м3/год
	м3/час

	
	Категория 1

	2
	Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел.
	0,61
	0,65
	183,0
	101,7
	195,0
	108,3

	3
	Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир)
	241
	299
	663,7
	368,7
	823,4
	457,5

	
	Итого
	
	
	846,7
	470,4
	1018,4
	565,8

	
	Итого с 5% на неучтенные расходы
	
	
	889,0
	493,9
	1069,4
	594,1

	
	Категория 2

	
	Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1
	
	
	44,5
	24,7
	53,5
	29,7

	
	Всего с 5% на неучтенные расходы
	
	
	46,7
	25,9
	56,1
	31,2

	
	Категория 3

	
	Котельные (для нужд соцкульбыта.)
	0,4
	0,6
	190,7
	49,8
	269,2
	77,1

	
	
	Гкал/час 
	Гкал/час 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,4
	1,9
	
	
	
	

	
	
	тыс. Гкал/год 
	тыс. Гкал/год 
	
	
	
	

	
	Общий расход по 1; 2 и 3 категориям
	
	
	1126,4
	569,7
	1394,7
	702,4


7.3  Водоснабжение
Современное состояние водоснабжения.
По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Ялангачевский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

По бактериологическим и химическим показателям питьевой воды населенные пункты сельсовет относятся к благополучным.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд
Проектные предложения.
Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-усадебная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями; 

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Население д.Якунино снабжается водой от индивидуальных колодцев.

Пожаротушение.
На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

7.4. Водоотведение

Существующее положение.
Централизованная система водоотведения в Ялангачевском сельсовете отсутствует. Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации. 

Проектное решение.
В населенных пунктах Ялангачевскоого сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок.

	№
	Наименование
	Насел.
	Норма 
	Средне-
	Максим.
	Максим.
	Максим.
	Средне-
	Максим.
	Средний
	Максим.

	п/п
	потребителей
	чел.
	водо-
	суточн.
	суточн.
	часов.
	секунд.
	суточн.
	суточн.
	расход
	секунд

	
	
	
	потр.
	расход
	расход
	расход
	расход
	расход
	расход
	ст.вод
	расход

	
	
	
	л/сут
	м3/сут
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	м3/сут
	м3/сут
	л/с
	л/с

	1
	д. Мищкино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	360
	150
	54,00
	64,80
	9,23
	2,57
	54,00
	64,80
	0,63
	1,88

	2
	д. Ялангачево
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	220
	150
	33
	39,6
	6,73
	1,87
	33
	39,6
	0,38
	1,15

	3
	д. Якунино
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	70
	50
	3,5
	4,2
	0,95
	0,26
	3,5
	4,2
	0,04
	0,12

	
	Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	расчетный срок
	
	
	9,05
	10,86
	1,69
	0,47
	9,05
	10,86
	0,10
	0,31

	
	Итого на расчетный срок
	650
	
	
	119,46
	18,60
	5,17
	
	119,46
	1,15
	3,46


Ливневая канализация. 

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений. 
7.5.Электроснабжение
Существующее положение

Система электроснабжения Ялангачевского сельсовета Балтачевского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. 

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Ялангачевского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих и проектных подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций:

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.    

	ТП1
	60 кВА

	ТП2
	40 кВА


2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;

3. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ;

4. Реконструкция существующих трансформаторных подстанций в д. Якунино;

5. Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ, проходящей по проектной застройке в деревне Ялангачево, по основным и проектным улицам деревни.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».       

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

	расчетный срок*

	№ 


	Наименование объекта
	Нагрузка, кВт

Приращение
	Нагрузка, кВт

Всего

	1
	Ялангачевский сельсовет
	72,384
	265,6196


*Без учета промышленных предприятий

7.6. Телефонизация 
Существующее положение

В настоящее время телефонизация Ялангачевского сельсовета Балтачевского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих КУСов.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах. 

Проектное решение

Проектом предлагается реконструкция существующих КУСов, вынос существующей линии связи, проходящей по проектной территории в д. Ялангачево, по основным и проектным улица деревни.

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от существующих КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.
Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

	расчетный срок*

	№ 


	Наименование объекта
	Приращение,

абон.
	Всего, 

абон.

	1
	Ялангачевский сельсовет 
	70
	360


*Без учета промышленных предприятий

7.7. Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени. 

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек 

на расчетный срок*
- 100 шт.

*Без учета промышленных предприятий


Глава VIII. Охрана окружающей среды

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня  шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию.,

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемой группы населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния  среды.

8.1 Охрана воздушного бассейна
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в проектируемом  районе являются стационарные источники ( сельскохозяйственные предприятия, ) и передвижные источники (автотранспортные средства).

Проектом предлагается организация санитарно-защитных зон от предприятий и объектов.

Санитарно-защитные зоны приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Перечень предприятий с нормативными значениями санитарно-защитных зон 
Таблица № 8.1
	№№
	Наименование
	Класс опасности

(размер СЗЗ)
	Примечание

	1
	2
	3
	

	1
	Молочно-товарная ферма  на 350 голов(Мишкино)
	3 (СЗЗ-300м)
	Существующая, сохраняемая

	2
	Машино-тракторная мастерская (Ялангачево- не действующая)
	4(100м)
	Новое строительство на территории, прилегающей к а/д Мишкино-Ялангачево

	3
	Зернохранилище (Ялангачево)
	5(50м)
	Существующее, сохраняемое.

	4
	Свиноферма недействующая (Якунино), в настоящее время телятник на60 голов.
	4(100м)
	Существующая, сохраняемая

	5
	Склад ГСМ
	4 (100м)
	Вынос совместно с МТМ на новую площадку (строительство АЗС и СТО)

	6
	Свалка ТКО
	1(1000м)
	Закрыти на первую очередь

	7
	Мусороперегрузочная, мусоросортировочная станция
	4 (100м)
	Проектируемая на первую очередь

	8
	Скотомогильник
	1(1000м)
	Существующий, сохраняемый

	9
	Пилорама(Мишкино)
	4(100м)
	Расширение производства


 В санитарно- защитных зонах от свалок ТКО находится 112 жилых дома. Проектом предлагается закрытие свалок на 1 очередь строительства.

Исходя из многолетних наблюдений, значительная часть загрязняющих веществ в атмосферном воздухе-это выхлопы автотранспорта. Проектируемая схема транспорта исключает транзитное и грузовое движение через селитебные территории.  Формируемая производственная площадка находится  вне границ  населенных пунктов.
Планировочные мероприятия по охране воздушного бассейна.

1. Проектом генерального плана выбраны  наиболее безопасные в экологическом отношении направления территориального развития (с учетом закрытия свалок ТКО).

2. Параметры  улиц запроектированы в соответствии с их классификацией.

3. Строительство жилых зданий только вне санитарно-защитных зон( строительство в д. Ялангачево и Якунино-после закрытия свалок ТКО).

4. Создание единой системы озеленения, включающей озелененные улицы, парки, скверы, бульвары, санитарно- защитное озеленение, озеленение прибрежных полос водоемов.
Инженерно-технические мероприятия по охране воздушного бассейна.

1. Совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий на предприятиях, доведение  объемом вредных выбросов в воздушном бассейне до 0,8 ПДК на границах СЗЗ.

2. Отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе.

3. Оснащение стационарных источников выбросов газо-, пылеулавливающим оборудованием.

4. Озеленение санитарных зон и территорий предприятий.

Организационные меры по охране воздушного бассейна.
1. Строительство и реконструкция промышленных и сельскохозяйственных предприятий только по проектам, прошедшим экологическую экспертизу.

2. Контроль за работой автотранспорта.

3. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

8.2  Охрана водных ресурсов
 Проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
           В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
            За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.(Ст65 п1,2,3 Водного кодекса РФ)

 Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.( ст65п4 Водного кодекса РФ)
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.(Ст 65 п5 Водного кодекса РФ)

     Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.( Ст.65   п6 Водного кодекса РФ)

 Ширина водоохранной зоны р.Ар составляет 200 м; р. Мишинка и прочих водотоков (без названий) -50 м. 

Ширина водоохранной зоны,  озер Имерекуль, Чукуреркуль, Чаракаиккуль, озера в д. Ялангачево(без названия) и для прудов в д. Мишкино и Ялангачево составляет -50 м,

        Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.(Ст 65 п11 Водного кодекса РФ)

      Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.(Ст 65 п12 Водного кодекса РФ)

       Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.(Ст 65 п13 Водного кодекса РФ)

      На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.(Ст 65 п14 Водного кодекса РФ)

Ширина прибрежной защитной полосы- р.Ар составляет 50 м, р Мишинка и прочих водотоков (без названий) - 50 м.

 Ширина  прибрежной защитной полосы прудов составляет соответственно для  пруда, расположенного на стыке сел Верхнеакбашево и Среднеакбашево- 30м., для пруда в с. Шарипово-50м. 
   
 В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах").(Ст 65 п15 Водного кодекса РФ)

      В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
      В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.(Ст 65 п16 Водного кодекса РФ)

 В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными  статьи ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.(Ст 65 п17 Водного кодекса РФ)
15. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.(Ст 65 п18 Водного кодекса РФ)

 Проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. 

В их ряду важнейшим  является поэтапный охват канализацией населенных пунктов с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.(Ст6 п1 Водного кодекса РФ)  
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20метров (р.Ар), за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров( р.Мишинка и ручьй без названий). (Ст6 п6 Водного кодекса РФ)  
Затапливаемые и подтапливаемые территории отсутствуют.
Планировочные меры по охране водных ресурсов:
1. Поэтапный охват канализацией населенных пунктов  с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском.

2. Установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

3. Озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:
1. Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Обеспечение  технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей.

3. Внедрение  водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.
Организационные меры по охране водных ресурсов:
1. Контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения. В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия Донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 

2. Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для  оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.

3. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

8.3 Охрана почв, растительности, лесов
Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, с учетом категории их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами, в том числе разработку проекта санитарной очистки муниципального района;

- борьба с эрозией и оврагообразованием.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесных насаждений от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

8.4  Защита от электромагнитного излучения
Источниками электромагнитного излучения в населенных пунктах являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 10 КВ. В целях защиты населения устанавливаются санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 10КВ - 10 м. 

8.5  Санитарная очистка
Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет. 

В настоящее время Постановлением правительства №61 от 18.02.2014г. принята государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», которая объединяет 3 подпрограммы: «обеспечение неистощительного природопользования в Республики Башкортостан», «Экологическая безопасность Республики Башкортостан», «Обеспечение реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»».
Схемой территориального планирования  предлагается:

- закрытие на 1 очередь (2025 г.) свалок ТКО, расстояние от которых до жилой застройки менее 1000 м;( в частности обеих свалок находящихся в пределах проектируемой группы населенных мест)

- строительство мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций( в частностиюжнее д. Мишкино ) с последующим вывозом на единый полигон,размещенный в с Старобалтачево;

- рекультивация  территорий закрываемых  свалок ТКО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

В данном проекте накопления твердых коммунальных отходов расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Бытовые отходы
Таблица № 8.2

	Наименование отходов
	Количество бытовых отходов

	
	кг
	л

	
	На 1 чел./год
	Всего в год
	На 1 чел./год
	Всего в год

	1
	2
	3
	4
	5

	Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий
	280
	182 тыс.кг
	1400
	910 тыс.л.

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов
	5
	3,3х105кг
	8
	5,2х105кг

	Итого
	
	0,51 тыс.т/год
	
	1,24 тыс.т/год


Морфологический состав ТКО
Таблица № 8.3

	Компонент
	% по массе
	Расчетный срок 510.т./год

	Пищевые отходы
	27-37

30
	153

	Бумаги, картон
	37-41

40
	204

	Дерево
	1-2

1
	5,1

	Металлолом
	4-6

5
	25,5

	Текстиль
	3-5

5
	25,5

	Кости
	1-2

2
	10,2

	Стекло
	2-3

3
	15,3

	Кожа, резина
	0,5-1

1
	5,1

	Камни, штукатурка
	0,5-1

1
	5,1

	Пластмасса
	5-6

5
	25,5

	Прочие
	1-2

2
	10,2

	Отсев
	5-7

5
	25,5

	Всего
	100
	510


Сбор и удаление крупногабаритных отходов
К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

0,65 тыс.чел.х 50 кг/год = 32,5 .т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТКО
Проектом предлагается:

· организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

· создание на территории сельсовета сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

· создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических,

· стимулирующих раздельный сбор отходов.

· При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:
·  контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

· контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

· конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

· Пункт приема вторсырья запроектирован в д. Ялангачево. 

Ориентировочный расчет количества контейнеров
Бкон = Пгод х T х К1(365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3
Т — периодичность удаления отходов, сут
К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25
V — вместимость контейнера, м3
Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.
Бкон. = ((510 х 1х 1,25) / 365х 0,75)х 1,05 =3 контейнера (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается вдвое).
Ббунк. = ((32,5х 1х 1,25) / 365х 1,5)х 1,05 = 1 бункер

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: 

М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3
Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3
Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки
Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле 

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час;
Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час;
То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;
Тпог. - продолжительность погрузки, час;
Траз. - продолжительность разгрузки, час;
Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час;

Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+0,5+1)=3,5~4 - число рейсов;
Псут = 4х20,6 = 82,4м3 — суточная производительность мусоровоза.

М=1 мусоровозов.

Полигон ТКО в соответствии со схемой территориального планирования МР Балтачевский район  размещен в районном центре. Специализированныеслужбы и автозозяйство также размещено в районном центре. Мусороперегрузочная и мусоросортировочная станции запроектированы южнее д. Мишкино.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.
 Сбор , утилизацию и переработку специфических  видов отходов (люминисцентные, ртутные лампы, биологические отходы, аккомуляторы, автомобильные шины) производят специализированные организации.
Рекультивация нарушенных территорий
Проектом предлагается  рекультивировать территории закрываемыхх свалок ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический этапы.

Технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

Биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.
Глава IX  Первая очередь строительства
Объем нового жилищного строительства  на период до 2025года составит ориетировочно 3,44 тыс. м2 общей площади.
Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь рассчитана по укрупненным показателям.
Ориентировочная стоимость строительства на 1 очередь

(без учета промышленного строительства)
Таблица №9.1

	Наименование
	Стоимость, тыс.руб.

	1. Жилищное строительство
	120,4

	2. Культурно-бытовое строительство
	60,2

	3. Инженерное обеспечение и улицы
	30,1

	4. Экологические мероприятия
	1,2

	Итого
	211,9


Для реализации проектных решений необходима разработка инвестиционного проекта на весь период реализации генерального плана группы населенных пунктов, как целостного инвестиционно-градостроительного документа, состоящего из отдельных инвестиционных комплексов с указанием внешних связей, периодов, стоимости и условий реализации. Инвестиционный проект должен иметь обоснование по требуемым ресурсам и ожидаемым результатам, с правилами регулирования отношений между местными органами власти и инвесторами.
Глава X Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели по Ялангачевскому сельскому совету
Таблица № 10.2

	NN п/п 
	Показатели 
	Единица измерения
	Соврем. состояние на 2015 г
	Расчетный срок 2035 г. 

	1 
	2 
	3 
	4 
	6 

	1 
	Территория
	
	
	

	1.1 
	Общая площадь земель
	Га 
	4388,42
	4388,42

	
	в том числе территории:
	
	
	

	1.1.1
	Земли в границах населенных пунктов
	Га 
	162,49
	206,2

	
	В том числе
	
	
	

	
	д. Мишкино
	Га 
	68,76
	97,06

	
	в том числе новые селитебные территории на расчётный срок
	
	
	28,3

	
	д. Ялангачево


	Га
	75,76
	91,17

	
	в том числе новые селитебные территории на расчётный срок
	
	
	15,41

	
	д. Якунино


	Га
	17,97
	17,97

	
	в том числе новые селитебные территории на расчётный срок
	
	
	0

	1.1.2
	Прочие земли в границах сельсовета, 
	га
	4225,93
	4182,22

	
	из них земли сельхозназначения
	
	3075,6
	3034,6

	
	Земли лесного фонда
	
	1107,0
	1107,0

	
	Земли водного фонда
	
	21,0
	21,0

	
	Землипромышленности, энегетики, транспорта
	
	11,7
	11,7

	
	прочие
	
	10,63
	7,92

	2 
	Население
	чел.
	636
	650

	2.1 
	Население, в том числе
	
	
	

	
	д. Мишкино
	
	354
	360

	
	д. Ялангачево
	
	212
	220

	
	д. Якунино
	
	70
	70

	2.2
	Показатели  движения населения
	
	
	

	
	- прирост
	%
	0
	2,2

	
	- убыль
	%
	3,6
	0

	2.3
	Возрастная структура населения 
	%
	
	

	
	- население младше трудоспособного возраста
	То же
	19,4
	20

	
	- население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)
	-"-
	54,2
	54

	
	- население старше трудоспособного возраста
	-"-
	26,4
	26

	2.4
	Численность занятого населения - всего
	Тыс.чел.
	317
	317

	
	из них:
	
	
	

	
	- в градообразующей группе предприятий
	Тыс.чел./ 

% от числ-ти занятого населения
	257/81
	244/77

	
	- в обслуживающих предприятиях
	Тыс.чел./ 

% от числ-ти занятого населения
	60/19
	73/23

	
	
	
	
	

	3 
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1 
	Жилищный фонд - всего 

в том числе
	Тыс.м2 общ.пл./

квартир
	9,37/241
	16,25/299

	
	д.Мишкино
	-//-
	4,47/112
	9,0/150

	
	д. Ялангачево
	-//-
	3,72/95
	5,5/110

	
	д. Якунино
	-//-
	1,18/34
	1,75/39

	3.2 
	Из общего жилищного фонда в индивидуальных жилых домах 
	%
	100
	100

	3.3
	Убыль жилищного фонда - всего 
	То же
	0
	0

	3.4
	Существующий сохраняемый жилищный фонд 
	Тыс.м2
	
	

	3.5 
	Новое жилищное строительство, всего

в том числе
	м2 общ.пл./

квартир
	
	6,88/58

	
	д.Мишкино
	
	
	4,53/38

	
	д. Ялангачево
	
	
	1,78/15

	
	д. Якунино
	
	
	0,57/5

	3.5.1
	в том числе: малоэтажные индивидуальная застройка
	%
	
	100

	3.6 
	Обеспеченность жилищного фонда:
 - водопроводом 
	% от общего жилищ. фонда
	1,9
	100

	
	- канализацией
	-"-
	0,9
	100

	
	- газовыми плитами
	-"-
	39,49
	100

	
	- теплом
	-"-
	13,6
	100

	3.11 
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2 / чел.
	14,7
	25

	
	
	
	
	

	4 
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1 
	Детские дошкольные учреждения, 

всего/ на 1000 чел.
	Мест 
	25/22
	40/61,5

	4.2 
	Общеобразовательные школы,
 всего/ на 1000 чел.
	Учащихся 
	160/188,6
	160/246

	4.3 
	ФАП
	объект
	2
	2

	4.4
	Предприятия розничной торговли - всего/на 1000 чел.
	м2 торг. пл.
	71,4/112,3
	230/354

	4.5
	Предприятия общественного питания, всего/ на 1000чел.
	Мест 
	-/0
	40/61,5

	4.6
	Предприятия бытового обслуживания населения, всего/ на 1000 чел.
	Раб.мест
	-/0
	5/7,7

	4.7
	Учреждения культуры и искусства, всего/ на 1000 чел.
	Посет.мест 
	370/582
	220/338,5

	4.8
	Физкультурно-спортивные сооружения, всего/ на 1000 чел.
	м2 площ.пола
	-/0
	108/166

	5 
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность дорог общей сети

в том числе
	км
	16,74
	17,94

	
	Межмуниципальных 
	км
	5
	9,8

	
	Местного значения
	км
	11,74
	8,14

	
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (межпоселкового автобуса)
	Км 
	5
	9,8

	5.2 
	Протяженность улично-дорожной сети(в границах населенных пунктов), всего
	Км 
	1,9
	3,3

	5.3
	Плотность уличной сети 
	Км/ км2
	0,11
	0,16

	
	
	
	
	

	6 
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	

	6.1 
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1 
	Водопотребление максимальное суточное  - всего 
	куб м/ сут.
	
	

	6.2 
	Канализация
	
	
	

	6.2.1 
	Общее поступление сточных вод максимальное суточное -всего
	куб.м/ сут. 
	
	

	6.2.2 
	Производительность очистных сооружений канализации
	-"-
	
	

	6.3 
	Электроснабжение (без учета промышленных предприятий)
	Нагрузка, КВт
	
	

	6.4 
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1 
	Потребление тепла 
	Тыс.Гкал/ год
	
	

	6.5 
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1
	Потребление газа - всего 
	Тыс.куб.м/ год
	
	

	6.6 
	Связь
	Номеров
	
	

	6.6.1 
	Охват населения телевизионным вещанием 
	% от населения
	
	

	
	
	
	
	

	6.7 
	Инженерная подготовка территории
	
	
	

	6.7.1.
	Расчистка водотоков, благоустройство береговой полосы
	га
	-
	36,8

	
	
	
	
	

	6.8 
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	6.8.1 
	Объем твердых бытовых отходов
	тыс. т/год 
	0,3
	0,51

	
	в том числе дифференцированного сбора отходов
	%
	0
	100

	6.8.2
	Объем жидких бытовых отходов
	тыс. т/год
	1,2
	1,24

	6.8.3
	Мусороразгрузочная, мусоросортировочная станция 
	Единиц/

тыс.т год
	-
	1/0,51

	6.8.4
	Свалки (полигоны) ТКО
	Единиц /га 
	3
	0

	
	
	
	
	

	7 
	Ритуальное обслуживание населения
	
	
	

	7.1 
	Общее количество действующих кладбищ
	Объект/ Га 
	4/3,47
	4/3,47

	8 
	Охрана природы и рациональное природопользование
	
	
	

	8.1
	Рекультивация нарушенных территорий
	Га 
	-
	3

	8.2
	Население, проживающее в санитарно-защитных зонах
	Чел. 
	224
	0

	8.3
	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон
	Га 
	-
	26,62

	
	
	
	
	

	9 
	Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений (без учета промышленного строительства)
	тыс. руб.
	
	211,9


Примечание. * - показатели определяются проектами специализированных организаций в зависимости от плановых показателей предприятий и комплекса природоохранных мероприятий


